${nazwa klienta}

${adres klienta}

${kod pocztowy klienta}

${imię nazwisko klienta}

Piaseczno, ${data}

O F E R T A

na system pneumatycznego odbioru ścinki w firmie ${miejsce instalacji}.

${groups}

Grupa 1: Przyłącze nr 1 do tekturnicy (tektura dwuwarstwowa).

Zalecamy użycie noża rozcinającego wstęgę szerszą niż 100 mm.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004. | Czujnik PTC 22,00 kW  (art.513348) | 1 szt. | EUR | 7 768,20 | EUR | 666 668,20 |

wentylator szarpiący przystosowany do odsysu odpadów tektury falistej i papieru. Stabilna, spawana obudowa, gruntowana i lakierowana.

Na szynach mocujących zainstalowany jest silnik indukcyjny wentylatora. Napęd przenoszony jest na łożyskowany wał napędowy przez pasek klinowy i koło pasowe połączone tulejami zaciskowymi. Specjalne stalowe koło wirnikowe wyważone statycznie i dynamicznie zamocowane jest na wale napędowym przez tuleję zaciskową.

Dostawa obejmuje króćce wlotowe i wylotowe z kołnierzami.

Ze względu na zagrożenie wybuchem wentylator nie jest przystosowany do transportu materiałów pylistych < 500 µm o stężeniu > 20 g/m3.

Dane techniczne:

|  |  |
| --- | --- |
| Króćce na wlocie i wylocie: | 350 mm |

${summary}

PODSUMOWANIE WG GRUP PRODUKTÓW

${none}

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | - | 952 | Przyłącze nr 1 do tekturnicy (tektura dwuwarstwowa). | EUR | 1666 668,20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| łączna wartość netto ex works Hilter, Niemcy: | EUR | ${price} |
| uzgodniony rabat: | EUR | ${discount} |
| do zapłaty: | EUR | ${total} |

${payment}

Cena netto: ${total}  
Walutą rozliczeń i zapłaty jest EUR. dla potrzeb podatku VAT faktury zaliczkowe oraz faktura końcowa zostaną, przeliczone na PLN, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku VAT, według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT;

${footer}

Baza dostawy: ex works Hilter Niemcy; cena nie zawiera kosztu dostawy na miejsce przeznaczenia (faktyczne koszty dostawy będą refakturowane, zgodnie z fakturą przewoźnika).

Płatność: do uzgodnienia

Termin dostawy: ca 18 tygodni od dnia otrzymania zamówienia;

(z zastrzeżeniem szczególnych okoliczności, które mogą spowodować opóźnienie);

Gwarancja: 12 miesięcy od dnia uruchomienia; gwarancja nie obejmuje części zużywających się w sposób naturalny

Ważność oferty: oferta jest ważna do 30. kwietnia 2022 r.

Po stronie klienta: wykonanie i zamknięcie niezbędnych otworów montażowych (jeśli potrzebne),

przygotowanie potrzebnych fundamentów, ułożenie potrzebnych kabli elektrycznych i  
doprowadzenie sprężonego powietrza według wskazówek dostawcy, doprowadzenie

zasilania do dostarczonych urządzeń, urządzenia podnośnikowe na czas montażu.

Uwaga: do zakresu naszego zlecenia należą wyłącznie urządzenia, elementy i usługi ujęte w ofercie.

Zmiany w zakresie dostaw i usług wprowadzone przez zleceniodawcę lub zwiększenie wydajności z powodu zmian technicznych będą fakturowane dodatkowo. Dotyczy to również zwiększenia wydajności i zmian dostarczonych już gotowych urządzeń.

Ewentualne, wymagane do wstawienia urządzeń, zezwolenia budowlane musi uzyskać zleceniodawca. Takich informacji udziela właściwy urząd nadzoru budowlanego.

Mamy nadzieję, że powyższa oferta odpowiada Pańskim wymaganiom.

Z poważaniem,

Bartłomiej Jarmul