Werner Kenkel Spółka z o.o.

Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3

64-117 Krzycko Małe

Pan Dawid Przewoźny Piaseczno, 27.12.2022

O F E R T A

na minishredder PHSS 1200

Minishredder PHSS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002. | Minishredder PHSS K/B-25/ 1200 / 11,0 (art.0000636300) | 1 szt. | EUR | 19 971,00 | EUR | 19 971,00 |

szer. wlotu 1200 mm, napęd 11,0 kW

z króćcem do przyłączenia odsysu, z nókżami do ustawienia

na posadzce, z szafką elektryczną, z ręcznym odpowietrzeniem

hamulca do prac remontowych

Dane techniczne:

|  |  |
| --- | --- |
| Średnica króćca odsysu: | 250 mm |
| Wymagany strumień powietrza: | 5.200 m3/h |
| Wymagane podciśnienie: | 750 Pa |
| Szerokość wlotu shreddera: | 1 200 mm |
| Średnica wirnika: | 250 mm |
| Napęd: | 11 kW, 1.500/min, 400V, 50Hz |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Łączna wartość netto ex works Hilter, Niemcy: | EUR | 19 971,00 |

Ceny: Walutą rozliczeń i zapłaty jest EUR.

dla potrzeb podatku VAT faktury zaliczkowe oraz faktura końcowa zostaną, przeliczone na PLN, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku VAT, według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT;

Baza dostawy: ex works Hilter, Niemcy; cena nie zawiera kosztu dostawy na miejsce przeznaczenia.

Warunki płatności: 50% kwoty brutto przy zamówieniu, 50% kwoty brutto w ciągu 30 dni od dnia dostawy.

Termin dostawy: ok. 19 tygodni od dnia otrzymania zamówienia i wpłynięcia 1. raty płatności. (z zastrzeżeniem szczególnych okoliczności, które mogą spowodować opóźnienie);

Gwarancja: 12 miesięcy; gwarancja nie obejmuje elementów zużywających się w sposób naturalny

Ważność oferty: oferta jest ważna do 20.01.2023 r.

Poniższe punkty nie należą do zakresu naszej dostawy, o ile nie zostaną wyraźnie potwierdzone:

* montaż elementów dodatkowych, których wykonanie pozostaje po stronie klienta,
* wykonanie i zamknięcie otworów montażowych,
* wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia,
* media np. prąd, gaz, woda, smary,
* utylizacja niewykorzystanych materiałów, smarów,
* roboty budowlane np. fundamenty, kanały ziemne, uszczelnienia i prace izolacyjne,
* pozostałe roboty murarskie, ciesielskie, elektryczne, dachowe, związane z ogrzewaniem, blacharskie,
* dostarczenie rusztowań, dźwigów, pojazdów dźwigowych, urządzeń do załadunku i rozładunku, transportu budowlanego,
* koszty transportu na miejsce montażu, możliwość dojazdu do tego miejsca, usuwanie przeszkód,
* instalacje elektryczne i sprężonego powietrza włącznie z układaniem przewodów i odpowiednimi materiałami,
* środki izolacji akustycznej i cieplnej,
* urządzenia przeciwiskrowe i przeciwpożarowe,
* automatyczne zasuwy odcinające,
* dodatkowe urządzenia, których potrzeba wynika z przepisów dotyczących sytuacji awaryjnych,
* urządzenia dejonizacyjne przeciw elektryczności statycznej,
* pomiary poziomu 740

Z poważaniem,

Wioletta Bączyk-Jarmołkowicz